탄방동1(숭어리샘) 재건축 정비구역

○ 위    치 : 탄방동 514-360번지 일원

○ 면    적 : 102,493.4㎡

○ 사업유형 : 재건축정비사업

○ 시 행 자

- 명    칭 : 숭어리샘주택재건축정비사업조합

- 사 무 소 : 계룡로500번길 68, 2층(갈마동) (☎ 528-3327) / 조합장 이규태

- 홈페이지 : http://cafe.naver.com/sungeorisam

○ 추진현황

- ‘07. 05. 04 : 추진위원회 구성 승인

- ‘07. 07. 20 : 정비계획 및 정비구역 지정 고시

- ‘07. 09. 20 : 조합설립인가

- ‘08. 06. 04 : 사업시행인가

- ‘11. 01. 12 : 관리처분계획인가

- ‘15. 03. 28 : 시공자선정(현대산업개발+GS건설)

- ‘18. 03. 21 : 정비계획 변경 ․ 고시

- ‘18. 05. 14 : 사업시행계획(변경)인가

- ‘19. 03. 19 : 관리처분계획(변경)인가

- ‘19. 12. 26 : 정비계획 변경 ‧ 정비구역 변경 고시

- ‘20. 11. 16. : 정비계획 변경 고시

- ‘21. 09. 29. : 감리자 지정

- ‘21. 12. 31. : 착공신고 수리

○ 주택계획 : 공동주택 12동 1,974세대

전용면적(㎡)	59(A)	59(B)	76	84(A1)	84(B1)	84(C1)	84(A2)	84(B2)	84(C2)	99	145	합계
세 대	80	131	157	737	140	223	243	82	82	95	4	1,974

○ 토지이용계획

구 분	명 칭	면 적(㎡)	비 율(%)	주용도	건폐율(%)	용적율(%)	높이
합 계		102,493.4	100.0
정비기반시설	소 계	16,648.0	16.3
	공 원	2,931.3	2.9
	완충녹지	3,068.7	3.0
	도 로	10,648.0	10.4
택 지	소 계	85,845.4	83.7
	공동주택용지	85,845.4	83.7	공동주택	20이하	254.5이하	42층 이하
	종교용지 (폐 지)	-	-	-	-	-	-

○ 토지이용계획도